关于林奇气肥控制柜程序变动说明

致：云南兆富科技有限公司

根据2022年5月30日，我公司与贵公司所采购2套气肥控制柜，其中一套用于林奇气肥项目，按照合同及技术协议等相关管理规定。因云南工控智能科技有限公司现提出，在我公司原气站运行逻辑不变的情况下还需作出如下增加：

1. 当气站处于运行时，系统检测到储槽压力低于下限设定值时，气站控制系统给出一个DC24V开关量信号，该信号与客户指定受电器相连接。当储槽压力高于上限设定值时，关闭该输出信号。

以上为此次程序逻辑变动之处，如有不清楚或未尽事宜，请贵公司与云南工控智能科技有限公司李中鹏联系协商处理。特在此说明！谢谢！

云南云天化梅塞尔气体产品有限公司

2022年6月21日